**CATEGORII/SUBCATEGORII DE  
VEHICULE PENTRU CARE SE ELIBEREAZĂ PERMIS DE CONDUCERE**

    În funcţie de tipul, destinaţia şi particularităţile de conducere vehiculele se divizează în următoarele categorii şi subcategorii:  
   **subcategoria AM** - moped, şi anume vehicule cu două sau trei roţi, ce dezvoltă o viteză maximă ce nu depăşeşte 45km/h (cu excepţia celor ce dezvoltă o viteză mai mică sau egală cu 25 km/h), dotate cu motor cu ardere internă, cu capacitatea cilindrică ce nu depăşeşte 50 cm3 şi o putere care nu depăşeşte 4kW, în cazul unui motor electric. Puterea maximă a motorului unui moped cu trei roţi nu trebuie să depăşească 4kW în cazul altor motoare cu ardere internă;  
 **subcategoria A1** - motociclu cu capacitatea cilindrică a motorului de pînă la 125 cm3 şi o putere care nu depăşeşte11 kW şi cu raport de putere/greutate ce nu depăşeşte 0,1 kW/kg şi triciclu cu o putere care nu depăşeşte 15 kW;   
**subcategoria A2** - motociclu cu o putere care nu depăşeşte 35 kW şi cu raport de putere/greutate ce nu depăşeşte 0,2 kW/kg şi care nu provine dintr-un vehicul mai mare decît puterea sa dublă;   
 **categoria A** - motociclu cu sau fără ataş. Triciclu cu o putere care depăşeşte 15 kW;  
  **subcategoria B1**- cuadricicle motorizate;  
  **categoria B:**  
    autovehicul al cărui număr de locuri pe scaune, în afara locului conducătorului, nu este mai mare de 8 locuri şi a cărui masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 3500 kg;  
    ansamblu format dintr-un autovehicul trăgător din categoria B şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg;  
    ansamblu de vehicule format dintr-un vehicul trăgător din categoria B şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg, dar nu mai mare decît masa proprie a autovehiculului trăgător, iar     masa totală maximă autorizată a întregului ansamblu nu depăşeşte 3500 kg;  
   **categoria BE -** ansamblu de vehicule format dintr-un vehicul trăgător din categoria B şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg, iar masa totală maximă autorizată a întregului ansamblu depăşeşte 3500 kg;  
  **subcategoria C1** - autovehicul, altul decît cel din subcategoria D1 sau categoria D, cu masa totală maximă autorizată ce depăşeşte 3500 kg, dar nu mai mare de 7500 kg, cu un număr de locuri pe scaune nu mai mare de 8, în afara locului conducătorului;  
    ansamblu format dintr-un autovehicul trăgător din subcategoria C1 şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg;  
 **subcategoria C1E -** ansamblu de vehicule format dintr-un vehicul trăgător din subcategoria C1 şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg, cu condiţia ca masa totală maximă autorizată a ansamblului să nu depăşească 12 000 kg, iar masa totală maximă autorizată a remorcii să nu depăşească masa proprie a vehiculului trăgător;  
  **categoria C**- autovehicul, cu excepţia celor din subcategoria D1 sau categoria D, cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3500 kg, cu un număr de locuri pe scaune nu mai mare de 8, în afara locului conducătorului;  
    ansamblu format dintr-un autovehicul trăgător din categoria C şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg;  
    **categoria CE**- ansamblu de vehicule formate dintr-un vehicul trăgător din categoria C şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată depăşeşte 750 kg;  
 **subcategoria D1** - autovehicul destinat transportului de persoane, avînd mai mult de 8, dar nu mai mult de 16 locuri pe scaune, în afara locului conducătorului, şi lungimea maximă nu depăşeşte 8 m;  
ansamblu format dintr-un autovehicul trăgător din subcategoria D1 şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg;  
 **subcategoria D1E** - ansamblu de vehicule format dintr-un vehicul trăgător din subcategoria D1 şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg, cu condiţia ca masa totală maximă autorizată a ansamblului să nu depăşească 12 000 kg, iar masa totală maximă autorizată a remorcii să nu depăşească masa proprie a vehiculului trăgător;  
   **categoria D**- autovehicul destinat transportului de persoane, avînd mai mult de 8 locuri pe scaune, în afara locului conducătorului;  
ansamblu format dintr-un autovehicul trăgător din categoria D şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg;  
 **categoria DE** - ansamblu de vehicule format dintr-un vehicul trăgător din categoria D şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg;  
 

**IКАТЕГОРИИ/ПОДКАТЕГОРИИ ТРАНСПОРТНЫХ   
СРЕДСТВ, ДЛЯ КОТОРЫХ ВЫДАЕТСЯ ВОДИТЕЛЬСКИЕ   
УДОСТОВЕРЕНИЕ**

    В зависимости от типа, назначения и особенностей управления транспортные средства подразделяются на следующие категории и подкатегории:  
    подкатегория АМ – мопеды, а именно двухколесные или трехколесные транспортные средства, максимальная скорость которых не превышает 45 км/ч (за исключением тех, что развивают максимальную скорость менее или равную 25 км/ч), оснащенные двигателем внутреннего сгорания с объемом, не превышающим 50 см3, и мощностью, не превышающей 4 кВт, в случае электрического двигателя. Максимальная мощность двигателя трехколесного мопеда не должна превышать 4 кВт в случае других двигателей внутреннего сгорания;  
    подкатегория А1 – мотоциклы с рабочим объемом двигателя, не превышающим 125 см3, и мощностью, не превышающей 11 кВт, и соотношением мощность/вес,  не превышающим 0,1 кВт/кг, или трицикл с мощностью, не превышающей 15 кВт;  
    подкатегория А2 – мотоциклы с мощностью, не превышающей 35 кВт, и соотношением мощность/вес, не превышающим 0,2 кВт/кг, и  состоящие из транспортного средства не больше, чем его двойная мощность;    
    категория А – мотоциклы с боковым прицепом или без него. Трициклы,  мощность которых  превышает 15 кВт;  
    подкатегория В1 – квадрициклы  с двигателем;   
    категория В:  
    автомобили, количество сидячих мест в которых, помимо сиденья водителя, не превышает 8 и разрешенная максимальная  масса которых не превышает 3500 кг;  
    состав транспортных средств, состоящий из буксирующего транспортного средства категории В и прицепа, с общей разрешенной максимальной массой, не превышающей 750 кг;  
    состав транспортных средств, состоящий из буксирующего транспортного средства категории В и прицепа, с общей разрешенной максимальной массой, превышающей 750 кг, но не больше собственного веса буксирующего автомобиля, а общая разрешенная максимальная масса состава не превышает 3500 кг;  
    категория ВЕ – состав транспортных средств, состоящий из буксирующего транспортного средства категории В и прицепа, с общей разрешенной максимальной массой, превышающей 750 кг, а общая разрешенная максимальная масса состава превышает 3500 кг;  
    подкатегория С1 – автотранспортное средство, не входящее в подкатегорию D1 или категорию D, разрешенная максимальная масса которого превышает 3500 кг, но не более 7500 кг, количество сидячих мест в которых, помимо сиденья водителя, не превышает 8;  
    состав транспортных средств, состоящий из буксирующего транспортного средства подкатегории С1 и прицепа, с общей разрешенной максимальной массой, превышающей 750 кг;   
    подкатегория С1Е – состав транспортных средств, состоящий из буксирующего транспортного средства подкатегории С1 и прицепа, с общей разрешенной максимальной массой, превышающей 750 кг, при условии, что общая разрешенная максимальная масса состава не превышает 12000 кг, а полная разрешенная максимальная масса прицепа не превышает собственный вес буксирующего автомобиля;  
    категория С – автотранспортное средство, не входящее в подкатегорию D1 или категорию D,  разрешенная максимальная  масса которого  более 3500 кг, количество сидячих мест в которых, помимо сиденья водителя, не превышает 8;  
    состав транспортных средств, состоящий из буксирующего транспортного средства категории С и прицепа, с общей разрешенной максимальной массой,  не превышающей 750 кг;  
    категория СЕ – состав транспортных средств, состоящий из буксирующего транспортного средства категории С и прицепа, с общей разрешенной максимальной массой, превышающей 750 кг;  
    подкатегория D1 – автотранспортное средство, предназначенное для перевозки пассажиров и имеющее,  помимо сиденья водителя, более 8, но не более 16 сидячих мест, максимальная длина которого не превышает 8 м;  
    состав транспортных средств, состоящий из буксирующего транспортного средства подкатегории D1 и прицепа, с общей разрешенной максимальной массой, не превышающей 750 кг;  
    подкатегория D1Е – состав транспортных средств, состоящий из буксирующего транспортного средства подкатегории D1 и прицепа, с общей разрешенной максимальной массой, превышающей 750 кг, при условии, что общая разрешенная максимальная масса состава не превышает 12000 кг, а полная разрешенная максимальная масса прицепа не превышает собственный вес буксирующего автомобиля;  
    категория D – автотранспортное средство, предназначенное для перевозки пассажиров и имеющее более 8 сидячих мест, помимо сиденья водителя;  
    состав транспортных средств, состоящий из буксирующего транспортного средства категории D и прицепа, с общей разрешенной максимальной массой, не превышающей 750 кг;  
    категория DЕ – состав транспортных средств, состоящий из буксирующего транспортного средства категории D и прицепа, с общей разрешенной максимальной массой, превышающей 750 кг;

 